Подключение АТОЛ RP-820-USW

Принтер АТОЛ RP-820-USW можно использовать как кухонный принтер для типа бизнеса Кафе.

Для стабильной работы принтера, рекомендуется использовать статический IP-адрес принтера. Для настройки статического адреса, обратитесь к вашему системному администратору.

Подключение устройства:

1. Подключите принтер и кассу к маршрутизатору.
2. Для подключения принтера к кассе, на главном экране кассы откройте Меню > Настройки > Принтера чеков и ФР > Нажмите кнопку “Добавить вручную по LAN” > в модальном окне введите название принтера, IP-адрес и выберите протокол печати ESC/P, порт изменится на 9100 автоматически.
3. Далее Меню > Цеха и кухонные принтеры > \*Имя цеха\* > Выберите принтер чеков.
4. После подключения, нажмите на троеточие справа, рядом со статусом “Подключено” > выберите Параметры печати в списке > В поле “Кодировка принтера” введите значение 7 (это кодировка  PC866).
5. Выберите заказ, в котором есть товар с производством по технологической карте.
6. Нажмите кнопку “Отправить на кухню”
7. Первый чек напечатан!